福州罗长高速公路有限公司养护中心

冷拌沥青混合料采购

**询价采购文件**

采购人：福州罗长高速公路有限公司养护中心

日 期：2018年9月12日

目 录

[第一篇 询价采购公告 3](#_Toc523226160)

[第二篇 项目技术规格、数量及质量要求 5](#_Toc523226161)

[第三篇 供应商须知 7](#_Toc523226162)

[第四篇 报价文件要求 10](#_Toc523226163)

[第五篇 评审办法 14](#_Toc523226164)

[第六篇 合同主要条款、合同格式 18](#_Toc523226165)

[第七篇 报价文件格式 25](#_Toc523226166)

# 第一篇 询价采购公告

因福州辖区管养路段高速公路路面工程需要，降低采购成本，根据《采购法》等法律法规以及相关政策的规定，我司就冷拌沥青混合料采购采用询价方式进行采购。现欢迎具备资质能力的合格供应商以密封标书的方式前来报价。

**一、采购项目**

项目名称：冷拌沥青混合料。

采购方式：询价采购

采购项目：采购一批冷拌沥青混合料。规格、数量及报价要求详见询价采购文件第二篇。

项目金额：采购项目最高控制价总金额为人民币壹拾万陆仟元整（106000元）。

**二、供应商资格条件**

1.供应商应具备《采购法》规定的供应商条件，具有该行业国家规定必备资质、资格等。

2.供应商应是具有独立法人资格的企业。

3.报价人应具有本次报价货物或服务的经营范围；报价产品。

4.供应商应独家参与报价，本项目不接受任何形式的联合体报价。

**三、报价文件获取方式**

凡有意参加报价者，报价文件可以网上自行下载，或请于2018年9月18日前（法定公休日及法定节假日除外）每天上午9:00至下午17:00，到福州罗长高速公路有限公司养护中心机材股（福州市闽候县上街镇中美村15号）领取采购文件或通过网络联系领取。

**四、供货地点：**福州罗长高速公路有限公司养护中心永泰养护站、白沙养护站、贵安养护站、连江养护站。

**五、成交原则：**经评审的报价总金额最低者成交

**六、报价文件递交截止时间、要求：**2018年9月20日上午9：00（北京时间）前。逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

**七、报价文件开启时间：**2018年9月20日上午9：00（北京时间）。

**八、报价文件递交地点及报价评审地点：**福州市闽候县上街镇中美村15号福州罗长高速公路有限公司养护中心。

询价采购日程安排见第三篇第六点询价采购日程安排。

**九、联系人**

联系人：李先生

联系电话：13705073455　0591-38209893

地址：福州市闽候县上街镇中美村15号福州罗长高速公路有限公司养护中心机材股

福州罗长高速公路有限公司养护中心

2018年9月12日

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

**一、采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 暂定数量 | 其他说明 |
| 1 | 冷拌沥青混合料 | LB-10 | 吨 | 100 |  |

**二、冷拌沥青混合料技术规格及质量要求**

（一）使用范围：材料适用于福州地区汽车尾气污染严重、湿度大的环境。

（二）基本要求：

1.冷补沥青混合料宜采用适宜的改性沥青结合料制造，并具有良好的耐水性。其级配要求以交通部颁发的标准JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的要求的配合比为准，其他技术指标满足相应规范要求。

2.制造冷补沥青混合料的集料必须符合交通部颁布的标准JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》热拌沥青混合料集料的质量要求。

3.有良好的低温操作和易性。用于冬季寒冷季节补坑的混合料，应在松散状态下经-10℃的冰箱保持24h无明显的凝聚块现象，且能用铁铲方便地拌合操作。

4.有良好的耐水性，混合料按水煮法或水浸法检验的抗水剥落性能（裹覆面积）不得小于95%。

5.冷补沥青混合料应有足够的粘聚性，马歇尔试验稳定度宜不小于3Kn。

（三）质保期：

1. 质保期自验收合格后按材料标准规定；

2. 质保期内因质量问题由供应商免费更换；

（四）其他有关要求

1.材料交货时提供产品合格证及检测报告；

2.供应商要做好冷拌沥青混合料运输装卸过程中的安全工作，并对此产生的相关安全责任负全责。

3.**询价**采购文件中规定的其他要求。

# 第三篇 供应商须知

**一、资金来源**

资金来源：福建省高速公路集团有限公司福州管理分公司下达的年度养护经费，采购项目最高控制总金额为人民壹拾万陆仟元整（106000元），均以人民币结算和支付。

**二、供应商的合格条件**

（一）本项目采用资格后审方式

（二）资格条件

1.供应商应具备《采购法》规定的供应商条件，具有该行业国家规定必备资质、资格等。

2.供应商应是具有独立法人资格的企业。

3.供应商应具有本次报价货物或服务的经营范围。

4.供应商应独家参与报价，本项目不接受任何形式的联合体报价。

**三、报价费用**

1.供应商在报价过程中的一切费用，不论中选与否，均由供应商自负。

2. 货物由供应商运输至采购方指定场地的运费由供应商负责。

3. 货物的装卸及其费用均由供应商负责。

**四、询价采购日程安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 采购人 | 福州罗长高速公路有限公司养护中心 |
| 2 | 项目名称 | 冷拌沥青混合料 |
| 3 | 采购方式 | 询价采购 |
| 4 | 采购文件领取时间 | 2018年9月18日17:30前 |
| 5 | 现场查看时间 | 不组织现场查看 |
| 6 | 保证金缴纳时间 | 无 |
| 7 | 答疑时间 | 2018年9月19日前 |
| 8 | 递交报价文件截止时间 | 2018年9月20日早上9:00前 |
| 9 | 报价文件评审时间： | 2018年9月20日早上9:00至12：00分 |
| 10 | 合同签订时间 | 成交通知书下达后3日内 |
| 11 | 报价文件投递地点： | 福州罗长高速公路有限公司养护中心机材股 |
| 12 | 交货时间、地点： | 具体供货时间由采购人提前3天通知，供应商按采购人通知的规格、数量供货。采购人指定（白沙养护站、贵安养护站、连江养护站、永泰养护站、马尾养护站、金沙养护站）堆放处。 |
| 13 | 成交办法： | 经评审的报价总金额最低者成交 |
| 14 | 成交公示地点： | 福州罗长高速公路有限公司养护中心公示栏 |

**五、询价采购文件**

(一) 询价采购文件由询价采购公告；项目技术规格、数量及质量要求；供应商须知；报价文件要求；合同主要条款、合同格式；报价文件格式共六部分组成。

(二)采购人对询价采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。但应从询价采购文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

(三) 询价采购文件的解释权归福州罗长高速公路有限公司养护中心所有。

# 第四篇 报价文件要求

**一、文件要求**

供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，供应商应满足询价采购文件提出的要求和条件。

**二、供应商报价文件的组成**

报价文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，具体见第七篇“报价文件格式”。它包括：

(一)报价函。

(二)报价表；

(三)供应商法定代表人身份证明书；

(四)供应商法定代表人授权委托书；

(五)资质文件。

1．经有效年检的企业法人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（加盖供应商公章）；

2．供应商应响应询价采购文件并且符合第三篇“第三条供应商的合格条件”规定的资格条件。

(六)承诺书

**三、报价有效期**

报价有效期应为报价截止日期满30天。

**四、报价文件的份数和签署**

(一)报价文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可以是正本的复印件并加盖供应商单位公章。正本与副本不一致时，以正本为准。

(二)报价文件正本及副本的每一页均应由供应商法人代表或授权代表签名并加盖单位公章。

(三)若供应商对报价文件的错处作必要修改，则应在修改处由法人代表或授权代表签字确认。

(四)电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

**五、报价**

(一)供应商应严格按照《询价采购文件格式》的“报价表”格式认真填写。

(二)供应商的报价为一次性报价。即在报价有效期内报价价格固定不变。

(三)供应商可在最高控制价以下自由报价，应一次性报出不得更改的价格。供应商所报价格包括价格、运输费、装卸费、税费等一切费用。供应商所报的总金额超过采购人最高采购控制总金额的，报价文件作相应无效处理。

**六、修正错误**

若报价文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(一)报价表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(二)报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，供应商同意并确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将作为无效处理。

**七、报价文件的递交**

(一)报价文件的密封与标记

报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，一并装入密封袋密封，密封袋上注明项目名称、供应商名称及地址。密封袋的封口处须加盖供应商公章。

(二)报价文件的递交

供应商报价文件应于询价采购文件要求的递交报价文件截止时间前现场或邮寄递交，如果供应商邮寄递交，采购人不承担邮寄过程可能发生的一切不可预见的风险，报价文件的递交地点与时间见第三篇供应商须知。

**八、无效报价**

评审小组评审时，供应商报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

(一)供应商不具备询价采购文件规定的资格要求的。

(二)供应商未按照询价采购文件要求由供应商法定代表人或授权委托人签字，或未按询价采购文件要求的格式加盖公章的（逐页签字盖章的要求除外）。

(三)报价文件出现多个报价方案或报价金额的。

(四)报价总金额超出询价采购文件规定的采购最高控制价的。

(五)报价有效期、交货时间等商务条款不能满足询价采购文件要求的。

(六)报价产品不符合必须强制执行的国家标准的。

(七)报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

# 第五篇 评审办法

**一、报价文件开封**

(一)报价文件开封在询价采购文件中“询价采购公告”确定的时间和地点公开进行。

(二)采购人可以视采购具体情况，延长询价采购截止时间和开封时间，但至少应当在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有报价供应商。

(三)评审会由询价采购人主持，采购人、供应商或有关方面代表参加。

(四)报价文件开封时，由供应商推选的代表检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封宣读，宣读供应商名称、正本“报价表”内容，以及其他主要内容并记录。

(五)报价文件开封过程由询价采购人指定专人负责记录，并存档备查。

**二、报价文件评审**

(一)评审小组的组成

询价采购人按《采购法》的要求并根据询价采购项目特点组成评审小组，评审小组由采购方的有关工程、财务、经济等方面的人员组成，评审小组人数为5人。

(二)评审方法和依据

1．评审办法：

评审小组从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价总金额由低到高的顺序提出3名或以上成交候选人，并编写评审报告。

采购人从评审报告推荐的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价总金额最低的原则确定成交供应商；如报价相同，应当要求报价相同的供应商再次报价，报价低的供应商成交。

2．评审依据：

评审的依据为询价采购文件（含有效的补充文件），评审小组判断供应商对询价采购文件的响应仅基于报价文件本身而不靠外部证据。

3．评审原则：

（1）对所有有效报价的评价，都采用相同的程序和标准。

（2）评审严格按照询价采购文件的要求和条件进行。

4．评审程序

（1）根据《询价采购文件》的要求和规定，评审小组首先对各供应商的《报价文件》进行初审。

初审分资格性检查和符合性检查：资格性检查是依据法律法规和询价采购文件的规定，对报价文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格；符合性检查是依据询价采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。为了有助于对报价文件进行审查、评估和比较，评审小组可以对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向供应商质疑，要求供应商作出必要的澄清、说明或纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。书面承诺为其报价文件的组成部分。

（3）比较与评价。评审小组对初审合格的报价文件按照询价采购文件中规定的评审方法和标准进行综合比较和评价。

（4）评审小组根据确定的评审方法和标准进行比较、排序，推荐出第一、第二、第三成交候选人。

**三、成交原则**

(一)采购人（或其授权的评审小组）按照评审报告中推荐的供应商排名顺序确定排名第一的候选人为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交、或因不可抗力不能履行合同的，采购人应当确定排名第二的候选人为成交供应商。排名第二的成交供应商因前述原因不能签订合同的，采购人应当确定排名第三的候选人为成交供应商。排名前三名的成交供应商均不能签订合同的，则进行重新询价采购。

(二)如果经审查或公示期内有异议确定该成交供应商无条件圆满履行合同，询价采购人将对排位其后第一位的成交供应商作出类似的审查和公示。询价采购结果公示于福州罗长高速公路有限公司养护中心公示栏。

(三)成交通知书

1．询价采购有效期内，询价采购人将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

2．《成交通知书》是签订合同的书面依据。

(四)签订合同时变更数量的权力

根据需要，采购人有权提出对采购货物作局部调整，但不得对询价采购文件和成交供应商的报价文件作实质性更改，并应经供需双方共同认定。

**四、签订合同**

(一)签约

1．成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与需方签订合同。

2．询价采购文件、成交供应商的报价文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据，所签订的合同不得对询价采购文件和成交供应商的报价文件作实质性修改。

3．合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4．合同按照《采购货物购销合同》签订。

# 第六篇 合同主要条款、合同格式

**冷拌沥青混合料购销合同**

供 方：

需 方：福州罗长高速公路有限公司养护中心

供需双方本着平等互利、自愿合作的原则，经友好协商，根据《合同法》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。

1. **产品名称、规格型号、需求数量及单价：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 冷拌沥青混合料 | LB-10 | 吨 | 100 |  |  |  |
| 合计金额 | | ￥ 元（人民币大写： ） | | | | | |

报价单价包括材料价格、运输费、装卸费、税费等一切费用。

**二、冷拌沥青混合料技术规格及质量要求**

（一）使用范围：材料适用于福州地区汽车尾气污染严重、湿度大的环境。

（二）基本要求：

1.冷补沥青混合料宜采用适宜的改性沥青结合料制造，并具有良好的耐水性。其级配要求以交通部颁发的标准JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的要求的配合比为准，其他技术指标满足相应规范要求。

2.制造冷补沥青混合料的集料必须符合交通部颁布的标准JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》热拌沥青混合料集料的质量要求。

3.有良好的低温操作和易性。用于冬季寒冷季节补坑的混合料，应在松散状态下经-10℃的冰箱保持24h无明显的凝聚块现象，且能用铁铲方便地拌合操作。

4.有良好的耐水性，混合料按水煮法或水浸法检验的抗水剥落性能（裹覆面积）不得小于95%。

5.冷补沥青混合料应有足够的粘聚性，马歇尔试验稳定度宜不小于3Kn。

（三）质保期：

1. 质保期自验收合格后按材料标准规定；

2. 质保期内因质量问题由供应商免费更换；

（四）其他有关要求

1.材料交货时提供产品合格证及检测报告；

2.供应商要做好冷拌沥青混合料运输装卸过程中的安全工作，并对此产生的相关安全责任负全责。

3.**询价**采购文件中规定的其他要求。

**四、交（提）货时间、地点、方式：**

(一)交货时间：具体供货时间由需方视施工需要将每批次沥青混合料需要的数量提前3天通知，供应商应及时按需方通知的规格、数量供货。

(二)交货地点：需方指定（白沙养护站、贵安养护站、连江养护站、永泰养护站、马尾养护站、金沙养护站）堆放点。

(三)交货方式：由供方负责运输，现场双方签认。

(四)卸货方式：由供方负责卸货。

**五、材料验收确认：**

材料到达需方指定地点并卸货后，需方将对材料进行数量清点并对外观质量进行验收。双方现场签字确认，确认单和合格证明材料一起送交需方，作为付款依据。

**六、付款方式及期限：**

每批次产品验收合格后，由供方提供发票，需方在验收合格并收到发票之日起10个工作日内将每批次货款一次性支付给供方。

**七、违约责任：**

(一)由于供方原因造成产品无法按时交付的，自延期之日起至实际到货日止，每逾期一日，供方按合同总价款的2‰向需方偿付违约金，延期交付产品超过十五日的，需方有权解除合同，并要求供方按照全部货款的20％支付违约金。

(二)若供方所交的货物不符合合同规定，需方有权退货，供方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。供方提供的产品不合格率达到20％以上，本批次供货按不能及时交货处理，延误的日期按补发的货物到货为止。

(三)其余未明事项依照《合同法》及相关民事法律、法规执行。

**八、其它约定事项：**

(一)本合同经双方共同订立，双方应恪守合同。

(二)本合同自合同签订之日起生效，在合同执行期间内，供需双方不得随意变更或解除合同。本合同一式 陆 份，供方 叁 份，需方 叁 份。

(三)本合同的有效期为 2018 年 月 日至 2018年 月 日。

(四)本合同双方均确认合同中明确的地址为送达地址，地址如有变更须书面通知对方，否则对方通过EMS邮寄的文书，无论是否签收，均产生送达和通知的效力。

(五) 询价文件是本合同的组成部分、具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 供 方  单位名称：  负责人：  委托代理人：  手机：  电话：  传真：  开户银行：  帐号：  地址： | 需 方  单位名称：福州罗长高速公路有限公司养护中心  负责人：  委托代理人：  手机：  电话：  传真：  开户银行：  帐号：  地址： |

**冷拌沥青混合料**购销--廉政合同

供方：

需方：福州罗长高速公路有限公司养护中心

为贯彻落实国家、交通运输部、福建省工程项目廉政建设的有关规定，本项目供需双方，特订立如下合同。

一、供需双方的权利和义务

(一)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、供方的义务

（一）供方及其工作人员不得索要或接受需方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在需方报销任何费用等。

（二）供方及其工作人员不得参加需方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受需方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）供方及其工作人员不得要求或接受需方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)供方工作人员及其配偶、子女不得从事与需方分包项目等经济活动等。

三、需方的义务

(一)需方不得以任何理由向供方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)需方不得以任何名义为供方及其工作人员报销应由供方单位或个人支付的任何费用。

（三）需方不得以任何理由安排供方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）需方不得为供方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

(一)供方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给需方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)需方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给供方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，供方建议交通工程建设主管部门给予需方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由供方或供方、上级单位的纪检监察机关约请需方或需方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为供需双方签署之日起至材料验收合格后止。

七、本合同作为购销合同的附件，与供货合同具有同等的法律效力，经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

八、本合同一式陆份，甲、乙双方各执壹份，其余的各交贰份给双方的纪检监察部门存档。

供方： 需方：

负责人（或委托人）： 负责人（或委托人）：

日期： 日期：

# 第七篇 报价文件格式

**福州罗长高速公路有限公司养护中心**

**冷拌沥青混合料**

**报价文件**

**报价人：**

**日 期：**

**目 录**

一、报价函

二、报价表

三、供应商法定代表人身份证明书（格式）

四、供应商法定代表人授权委托书

五、资质文件

六、承诺书

1. **报 价 函**

福州罗长高速公路有限公司养护中心：

我方获悉贵单位需询价采购**冷拌沥青混合料**，经详细研究采购文件，决定参加该询价采购项目的报价。

1．我方全面研究了询价采购文件，并能够正确理解和接受其全部内容。我方根据询价采购文件中的各项要求，对所询价采购冷拌沥青混合料的报价总金额及单价见报价表，报价单价为材料送达到的价格、运输费、装卸费、税费等一切费用。

2．我方现提交的报价文件为：报价文件正本一份，副本一份。

3．我方完全同意询价采购文件中规定的评审办法；愿意自行承担我方在参与此次报价活动过程中所发生的一切费用。

4．如果我方中选成交，我方将履行询价采购文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

5．我方愿意接收询价采购人在询价采购文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

供应商法定代表人 供应商：（全称并盖公章）

或其授权委托人：(签字)

地址：

电话： 传真：

2018年 月 日

**二、****报 价 表**

**冷拌沥青混合料报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 冷拌沥青混合料 | LB-10 | 吨 | 100 |  |  |  |
| 合计金额 | | ￥ 元（人民币大写： ） | | | | | |

备注：报价含运输费、装卸费、税费等费用。

报价单位：（全称并盖章）

法定代表人或委托授权人：(签字)

电话：

日期：

**三、供应商法定代表人身份证明书（格式）**

项目名称：**冷拌沥青混合料**

福州罗长高速公路有限公司养护中心：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年 月 日

（公章）

**（供应商法定代表人身份证复印件）**

**四、供应商法定代表人授权委托书**

项目名称：**冷拌沥青混合料**

福州罗长高速公路有限公司养护中心：

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（供应商法定代表人姓名）特授权 （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名） 供应商法定代表人：（签名）

职 务： 职 务：

供应商：（公章）

**（供应商被授权人身份证复印件****）**

**五、资质文件**

供应商需提供以下资质文件：

1.经有效年检的企业法人营业执照、税务登记证(复印件并加盖单位公章)。

2.以上资料复印件加盖公章，装订为报价文件的一部分。

**六、承诺书**

福州罗长高速公路有限公司养护中心：

**冷拌沥青混合料**项目报价，由于我司自身原因无法派人送报价文件到贵司，并参加现场询价采购签认。愿承担以下风险：

1.报价文件邮寄丢失或磨损导致不密封带来的风险。

2.未能在规定时间内送达带来的风险。

3.我司同意并确认采购方组织的现场询价采购活动。

4.其他相关风险。

承诺人：（签字并盖章）

年 月 日